**C:\Users\bakdere\Desktop\KATALOG VE İNTERNET SİTESİ 2015\KATALOG RESİMLERİ\yapılan\2.tifY90 / Y90 T**

****

**Y90**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  *Item Nr* | **Kapasite**  *Load* | **Motor Hızı**  *Motor Speed* | **Oran**  *Ratio* | **Askı**  *Ropping* | **Kasnak**  *Sheave Dia* | **Kabin Hızı**  *Car Speed* | **Halat Çapı**  *Rope Dia* | **Motor Gücü**  *Motor Power* | |
| 1 | 160 kg | 1450 rpm | 1 : 60 | 1 : 1 | Ø250 mm | 0,25 m/s | Ø2×8 mm | 1,5 kW | 2,5 HP |
| 2 | 320 kg | 1450 rpm | 1 : 60 | 2 : 1 | Ø250 mm | 0,20 m/s | Ø2×8 mm | 1,5 kW | 2,5 HP |

**Y90T**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  *Item Nr* | **Kapasite**  *Load* | **Motor Hızı**  *Motor Speed* | **Oran**  *Ratio* | **Kasnak**  *Diameter* | **Tambur Boyu**  *Drum Length* | **Kabin Hızı**  *Car Speed* | **Halat Çapı**  *Rope Dia* | **Motor Gücü**  *Motor Power* | | **Seyir**  *Travel Height* |
| 1 | 100 kg | 1450 rpm | 1 : 60 | Ø250 mm | 170 mm | 0,25 m/s | Ø 1×8 mm | 1,5 kW | 2,5 HP | 10 m |
| 2 | 120 kg | 1450 rpm | 1 : 60 | Ø250 mm | 240 mm | 0,30 m/s | Ø 1×8 mm | 1,5 kW | 2,5 HP | 18 m |
| 3 | 160 kg | 1450 rpm | 1 : 60 | Ø250 mm | 150 mm | 0,30 m/s | Ø 1×8 mm | 1,5 kW | 2,5 HP | 10 m |