**YF58**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra***Item Nr* | **Kapasite***Load* | **Motor***Motor* | **Motor Hızı***Motor Speed* | **Oran***Ratio* | **Askı***Ropping* | **Kasnak Çapı***Sheave Dia* | **Kabin Hızı***Car Speed* | **Motor Gücü***Motor Power* |
| 1 | 400 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 41 | 1 : 1 | Ø500 mm | 1,00 m/s | 4,9 kW | 6,8 HP |
| 2 | 480 kg | VVVF | 1.451 rpm | 1 : 50 | 1 : 1 | Ø500 mm | 0.80 m/s | 5,5 kW | 7,5 HP |