**C:\Users\bakdere\Desktop\KATALOG VE İNTERNET SİTESİ 2015\KATALOG RESİMLERİ\yapılan\Yücel Makina Ürünler\YC145.tifYC145**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  *Item Nr* | **Kapasite**  *Load* | **Motor**  *Motor* | **Motor Hızı**  *Motor Speed* | **Oran**  *Ratio* | **Askı**  *Ropping* | | **Kasnak Çapı**  *Sheave Dia* | **Kabin Hızı**  *Car Speed* | **Motor Gücü**  *Motor Power* | |
| 1 | 630 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 38 | | 1 : 1 | Ø420 mm | 0,80 m/s | 5,9 kW | 8,0 HP |
| 2 | 630 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 38 | | 1 : 1 | Ø500 mm | 1,00 m/s | 7,4 kW | 10,1 HP |
| 3 | 800 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 38 | | 2 : 1 | Ø500 mm | 0,50 m/s | 7,5 kW | 10 HP |
| 4 | 800 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 38 | | 1 : 1 | Ø420 mm | 1.00 m/s | 9 kW | 12,5 HP |